ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

CHEK🡨0

ΕΝΑΡΞΗ🡨ΑΛΗΘΗΣ

ΟΣΟ ΕΝΑΡΞΗ = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ

ΑΝ HC\_D9<40 Cm ΤΟΤΕ

CHEK🡨1

SERVO\_0🡨0

Ι🡨0

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 180 ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ

Servo\_0= servo\_0+1

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ 3000 milliseconds

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 180 ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ

Servo\_0= servo\_0-1

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΑΝ

ΑΝ CHEK=1 TOTE

ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ 500000 milliseconds

CHEK🡨0

ΤΕΛΟΣ ΑΝ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΑΛΓΟΡΘΙΘΜΟΥ